Exp. 7 -Programmable Digital Data Display System(Code)

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup()

{

lcd.begin(16, 2);

lcd.print("Hello, World!");

}

void loop()

{

lcd.setCursor(7, 1);

lcd.print(millis() / 1000);

}